***Образец № 2***

**ДО**

**ОБЩИНА СЕВЛИЕВО**

ГР. СЕВЛИЕВО, ПЛ. СВОБОДА № 1

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от: .........................................................………………………..................................................

*/наименование на участника, ЕИК/БУЛСТАТ или друга идентифицираща информация,в случай на обединение следва да се посочат наименованието на обединението, представляващият обединението и неговите членове /*

представлявано от: ………………………………………......................................................

*/собствено, бащино и фамилно име/*

в качеството ми на ................................................................................................................

*(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)*

адрес на участника: ………………………………………….................................................

*/п.код, град, община, квартал, бул./ул. № бл. ап./*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с всички документи и образци към документацията за участие в обществената поръчка, представяме на Вашето внимание предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет: ***…………………………(посочва се предметът на обществената поръчка)*.**

**І.** В случай че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката, както и с обема на работата, че ще изпълним същата в съответствие с всички изисквания на документацията за участие в обществената поръчка, включително на Техническата спецификация на Възложителя, и съобразно всички относими изисквания, произтичащи от действащата нормативна уредба. При подготовката на настоящото предложение сме спазили всички изисквания на Възложителя за нейното изготвяне.

**ІІ.** В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката в следните срокове:

1. Срокът за доставката и монтаж на детските съоръжения е ……..……………. календарни дни, считано от датата на възлагателното писмо, до подписване на Приемо-предавателен протокол с всички окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация, подписан от двете .

***ВАЖНО! Възложителят определя максимален срок за изпълнение на поръчката 60 (шестдесет) календарни дни за доставка и монтаж. При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посочения максимален срок за изпълнение на поръчката. Представянето на оферта, съдържаща в Техническото предложение за изпълнение на поръчката или в друг документ на участника срок за изпълнение, който е по-дълъг от определения от Възложителя, са основания за отстраняването на този участник поради представяне на оферта, неотговаряща на предварително обявените от Възложителя условия.***

***ВАЖНО! При подаване на офертата и формулиране на срока за изпълнение, участникът задължително следва да предложи срок за изпълнение в календарни дни и в цяло число. Участник, предложил срок за изпълнение не в календарни дни и/или не в цяло число ще бъде отстранен!***

**ІV.** Към настоящото представяме предложение за изпълнение на поръчката (Техническо предложение) **в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя, както следва:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **"Закупуване на съоръжения за парк "Казармите"** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Вид артикул/дейност** | **Технически параметри,характеристики** | **Ед.мярка** | **Количество** | **Предложение за техн. параметри, характеристики** |
| 1  1  2  3  4 | ***Площадка № 1***  Комбинирано детско съоръжение за деца от 0- 3 години: Включва пързаляне, пълзене, катерене, провиране Максимална площ заедно със зоната за безопасност е до 52 м2.  ***Площадка № 2***  Комбинирано детско съоръжение за деца от 3 – 12 години: Включва пързаляне, катерене, пълзене, равновесие.Максималната площ заедно със зоната за безопасност е до 96 м2  Детска люлка – тип „везна“, предназначена за деца със специални нужди от 3 до 18 години, за 3 бр. деца, като от една страна е за деца в инвалидни колички. Зоната на безопасност до 18 м2;  Люлка „махало“ със седалка тип „гнездо“ специализирана за деца с ограничени двигателни функции от 3 до 12 годишна възраст,с помощта на придружител ; зоната за безопасност е до 21 м2  Дейности съпътстващи монтажа на съоръжения за деца със специални потребности | -две пързалки;  -две къщички;  -катерушки/ стълбички;  -мостчета/ тунелчета;  -платформи.  максималните размери на които може да бъде монтирано съоръжението със зоната за безопасност са 7,5 х 7,0 м.  - пързалки – минимум 3 бр. / различни видове/;  -къщички – минимум 3 бр.;  -катерушки/стълбички;  -мостчета/тунелчета  -платформи. максималните размери на които може да бъде монтирано съоръжението със зоната за безопасност са 12,00 х 8,00 м.  максималните размери на които може да бъде монтирана люлката със зоната за безопасност са 3,00 х 6,00 м.  максималните размери на които може да бъде монтирана люлката със зоната за безопасност са 3,00 х 7,00 м. | бр.  бр  бр  бр | 1  1  1  1 |  |
| 4.1 | *Изваждане на бетонови бордюри* |  | мл | 15 |  |
| 4.2 | *Отстраняване на хумус ръчно с деб. 15 см* |  | м2 | 58 |  |
| 4.3 | *Доставка и полагане на НТК с деб. 5 см.* |  | М3 | 3 |  |
| 4.4 | *Доставка и монтаж на армировъчна мрежа с ф 6 мм, 15/15 см.* |  | м2 | 58 |  |
| 4.5 | *Доставка и полагане на настилка от бетон В20 с деб. 10 см* |  | м3 | 6,0 |  |
| 4.6 | *Изкоп за бордюри ръчен 32 х0,2х0,15= 1,0* |  | м3 | 1 |  |
| 4.7 | *Доставка и полагане на сиви градински вибропресовани бордюри 8х16х50 см.* |  | мл | 32 |  |
| 4.8 | *Доставка и полагане на мека ударопоглъщаща настилка залепена със специално полиуретаново лепило на цветни плочи 50/50/3 см в/ бетонова основа за площадките за игра на децата* |  | м2 | 136 |  |
|  | ***Площадка № 3*** |  |  |  |  |
| 1 | Комбинирано детско съоръжение деца от 3 до 12 години включващо къщички, различни видове пързалки/ права, вълнообразна, спирала, тунел /катерушки, мостчета, тунелчета / Максималната площ заедно със зоната за безопасност е до 162 м2 | -Пързалки –права,вълнообразна,спирала,тунел;  -Къщички ;  -Катерушки/стълбички;  - Мостчета/тунелчета;  -Платформи максималните размери на които може да бъде монтирано съоръжението със зоната за безопасност са 12,00 х 8,00 м. | бр | 1 |  |

В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно обявата за участие в посочения срок от възложителя.

**V. Декларации, изисквани съгласно Техническата спецификация и проекта на договор:**

В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме:

1. Да извършим доставка и монтаж на съоръжения за парк "Казармите", след получаване на възлагателно писмо от възложителя.

2. Да извършим доставка и монтаж на детски съоръжения за парк "Казармите", напълно отговарящо на изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация на поръчката.

3. Гарантираме изпълнението на следните изисквания:

3.1. Ще доставим нови и неупотребявани детски съоръжения за парк "Казармите", предмет на настоящата поръчка, съгласно изискванията на техническата спецификация.

3.2. Детските съоръженията ще бъдат доставени в подходяща транспортна опаковка, която гарантира запазването на целостта и функционалността им при транспорт, товаро-разтоварните дейности и съхранение.

3.3. Монтажът на детските съоръженията за парк "Казармите" ще се извърши съгласно изискванията на производителя.

3.4. Всички разходи за транспорт, товаро-разтоварни работи и др., необходими за изпълнение на предмета на поръчката, ще са за сметка на изпълнителя.

3.5. Ако при доставката на съоръженията се открият недостатъци, се задължаваме при условията, посочени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, да доставим точния вид и брой на заявените стоки, отговарящи на техническото ни предложение или такива без явни недостатъци или външни повреди.

3.6. В случай, че след приемането на доставените съоръжения се открият недостатъци, които не са могли да бъдат забелязани при обикновен преглед, се задължаваме да ги отстраним за своя сметка съгласно условията, посочени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.

3.7. В случай, че се установят производствени дефекти или повреди в рамките на предложените гаранционни срокове, ще поправим или ще заменим с нови и неупотребявани повредените или некачествени стоки съгласно условията, посочени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.

4. Декларираме, че детските съоръженията ще отговаря на следните изисквания на Възложителя:

4.1. Съоръженията ще бъдат нови и неупотребявани;

4.2.Съоръженията ще бъдат със съвременен дизайн, безопасни, лесни за обслужване, удобни за работа, функционални.

5. Гаранционният срок на доставените съоръжения е ………..месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за доставка и монтаж на заявените съоръжения.

Неразделна част от настоящото Техническо предложение са:

1. Горепосоченото предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя, включващо следното:

- представени данни за основните технически параметри и характеристики на съоръженията, изпълняващи поне минимално изискуемото качество на крайния продукт;

- предложение за доставка на съоръжения с качество, което покрива минималните изисквания на Възложителя и техническите норми съгласно Техническата спецификация.

**VI. Друга информация, изисквана съгласно Техническата спецификация (ако не е описана в предходните точки)**

**ПРИЛОЖЕНИЕ:**

*(описват се документите, които се прилагат към предложението за изпълнение на поръчката, като долното изброяване е за улеснение на участниците)*

1. *други, ако е приложимо.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата:** | ...................................................... |
| **Име и фамилия на лицето, представляващо участника:** | ………………………………….. |
| **Подпис и печат:** | ………………………………….. |

**Забележка:**

Предложението за изпълнение на поръчката се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, като във втория случай се прилага документ за упълномощаване в оригинал или нотариално заверен.

Ако участникът е обединение, предложението за изпълнение на поръчката се представя от името на обединението участник и се подписва от партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка или надлежно упълномощено лице.